<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="12.7" x2="32.69" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="12.7" x2="32.69" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="80" x2="1.27" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="80" x2="1.27" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="JST-2-PTH">
</package>
<package name="SCREWTERMINAL-3.5MM-8">
</package>
<package name="AXIAL-0.4">
<description>1/4W Resistor, 0.4" wide&lt;p&gt;

Yageo CFR series &lt;a href="http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf"&gt;http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="TO18E">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="JST-2-PTH" value=""/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="JST-2-PTH" value=""/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-3.5MM-8" value=""/>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="TO18E" value="2N4391"/>
<element name="Q2" library="transistor-small-signal" package="TO18E" value="2N4391"/>
<element name="Q3" library="transistor-small-signal" package="TO18E" value="2N4391"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R1" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value=""/>
<element name="R2" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value=""/>
<element name="R3" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value=""/>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S2" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S3" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="R4" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value=""/>
<element name="R5" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value=""/>
<element name="R6" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="Q3" pad="D"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="Q3" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
