<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="102.54" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="102.54" y1="12.7" x2="102.54" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="102.54" y1="50.79" x2="0" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.79" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="JST-2-PTH">
</package>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AXIAL-0.4">
<description>1/4W Resistor, 0.4" wide&lt;p&gt;

Yageo CFR series &lt;a href="http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf"&gt;http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="CAP-PTH-SMALL">
</package>
<package name="CPOL-RADIAL-100UF-25V">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-panduit">
<packages>
<package name="057-040-1">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
series 057 contact pc board low profile headers&lt;p&gt;
straight</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductor-neosid">
<packages>
<package name="BS11">
<description>NOMINAL &lt;b&gt;INDUCTANCE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, diameter 10.5 mm, height 13.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<packages>
<package name="E2LINE">
<description>&lt;b&gt;2 lead Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="custom">
<packages>
<package name="SKYLAB_GPS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="JST-2-PTH" value=""/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S2" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="S3" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="R4" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value=""/>
<element name="R5" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value=""/>
<element name="R6" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value=""/>
<element name="IDC" library="con-panduit" package="057-040-1" value="057-040-1">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LT1302" library="ic-package" package="DIL08" value=""/>
<element name="R1" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value="20k"/>
<element name="C1" library="SparkFun" package="CAP-PTH-SMALL" value="0.01uF"/>
<element name="C2" library="SparkFun" package="CAP-PTH-SMALL" value="0.1uF"/>
<element name="L1" library="inductor-neosid" package="BS11" value="10uH">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D1" library="zetex" package="E2LINE" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C3" library="SparkFun" package="CPOL-RADIAL-100UF-25V" value="100uF"/>
<element name="C4" library="SparkFun" package="CPOL-RADIAL-100UF-25V" value="100uF"/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="JST-2-PTH" value=""/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="JST-2-PTH" value=""/>
<element name="JP4" library="SparkFun" package="JST-2-PTH" value=""/>
<element name="U$2" library="custom" package="SKYLAB_GPS" value="SKYLAB_LAB"/>
<element name="R2" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value="35.7k"/>
<element name="R3" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value="56.2k"/>
<element name="C5" library="SparkFun" package="CAP-PTH-SMALL" value="200pF"/>
<element name="R7" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value="2O"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="IDC" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
<contactref element="IDC" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="IDC" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="IDC" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LT1302" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LT1302" pad="7"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="IDC" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="IDC" pad="30"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LT1302" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="LT1302" pad="3"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IDC" pad="25"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="LT1302" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="LT1302" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IDC" pad="40"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="VCC"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="IDC" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="IDC" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$2" pad="TXD"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LT1302" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
